达州博瑞实业有限公司易家沟煤矿三号井采掘头面公示表

 日期：2019年 7月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项 目  类别序号 | 采煤工作面名称 | 采煤工作面位置 | 作业循环方式 | 循环进度 | 采掘工作面基本参数 | 采掘工作面需风量(m3/min) | 采掘工作面实测风量(m3/min) | 采煤工作面作业人数(人) | 跟班专职瓦斯检查员安（人名） | 跟班安全管理员（人名） | 备 注 |
| 采面长度/m | 煤层厚度/m | 日产量/t |
|  | 采煤工作面 | K9煤层（1292）采煤工作面 | +152m水平南翼K9煤层 | 两采一准 | 0.6m | 110 | 0.8 | 141 | 170 | 192 | 12 | 曾德利黄伦均易修斌卢继明徐善平胡家建徐善华王邦平刘刚明刘成宇刘传少柏中高兰明钧胡温成 | 张第国杨洪云唐成兴肖良兵李 伟郭光辉李洪元罗建松廖前波伍世兵冉启元曹清国伍世燕曹洪智 |   |
| 1 | K9煤层（1291）采煤工作面 | 152m水平北翼K9煤层 | 两采一准 | 0.6m | 110 | 1.5 | 245 | 205 | 246 | 12 |
|  | 掘进工作面 | 掘进工作面名称 | 掘进工作面位置 | 作业循环方式 | 循环进度 | 掘进工作面基本参数 | 全风压风量(m3/min) | 局部通风机吸入风量(m3/min) | 掘进工作面作业人数(人) |
| 全岩/半煤/全煤 | 局部通风机型号 | 风筒型号/mm |
| 2 | 一采区轨道上山 | ±0m水平 | 三班作业 | 1.5m/班 | 全岩 | FBD№62×11KW | 500 | 960 | 260 | 6 |
| 3 | ±0m水平水仓（水泵房） | ±0m水平 | 三班作业 | 1.2m/班 | 全岩 | FBD№62×11KW | 500 | 700 | 260 | 6 |
| 4 | +152m水平南翼K9煤层运行巷 | +152m水平南翼 | 两班作业 | 1.5m/班 | 半煤 | FBD№62×11KW | 500 | 350 | 187 | 6 |

矿井最大班作业人数：79人。说明：表中所列瓦检员为每班跟班瓦检员，巡检瓦检员不在此列，矿方应另行安排。