达州博瑞实业有限公司易家沟煤矿三号井采掘头面公示表

日期：2019年 7月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目    类别  序号 | | 采煤工作面名称 | 采煤工作面位置 | 作业循环方式 | 循环进度 | 采掘工作面基本参数 | | | 采掘工作面需风量(m3/min) | 采掘工作面实测风量(m3/min) | 采煤工作面作业人数(人) | 跟班专职瓦斯检查员安（人名） | 跟班安全管理员（人名） | 备 注 |
| 采面长度/m | 煤层厚度/m | 日产量/t |
|  | 采  煤  工  作  面 | K9煤层（1292）采煤工作面 | +152m水平南翼K9煤层 | 两采  一准 | 0.6m | 110 | 0.8 | 141 | 170 | 192 | 12 | 曾德利  黄伦均  易修斌  卢继明  徐善平  胡家建  徐善华  王邦平  刘刚明  刘成宇  刘传少  柏中高  兰明钧  胡温成 | 张第国  杨洪云  唐成兴  肖良兵  李 伟  郭光辉  李洪元  罗建松  廖前波  伍世兵  冉启元  曹清国  伍世燕  曹洪智 |  |
| 1 | K9煤层（1291）采煤工作面 | 152m水平北翼K9煤层 | 两采  一准 | 0.6m | 110 | 1.5 | 245 | 205 | 246 | 12 |
|  | 掘  进  工  作  面 | 掘进工作面名称 | 掘进工作  面位置 | 作业循环方式 | 循环进度 | 掘进工作面基本参数 | | | 全风压风量(m3/min) | 局部通风机吸入风量(m3/min) | 掘进工作面作业人数(人) |
| 全岩/半煤/全煤 | 局部通风机型号 | 风筒型号/mm |
| 2 | 一采区轨道上山 | ±0m水平 | 三班  作业 | 1.5m/班 | 全岩 | FBD№6  2×11KW | 500 | 960 | 260 | 6 |
| 3 | ±0m水平水仓（水泵房） | ±0m水平 | 三班  作业 | 1.2m/班 | 全岩 | FBD№6  2×11KW | 500 | 700 | 260 | 6 |
| 4 | +152m水平南翼K9煤层运行巷 | +152m水平南翼 | 两班作业 | 1.5m/班 | 半煤 | FBD№6  2×11KW | 500 | 350 | 187 | 6 |

矿井最大班作业人数：79人。说明：表中所列瓦检员为每班跟班瓦检员，巡检瓦检员不在此列，矿方应另行安排。