达州市达川区水务局

关于2022年度渠江达川区段（含明江）河道采砂实施方案的公告

达州市达川区水务局委托四川省佰睿建设工程有限公司编制的《2022年度渠江达川区段（含明月江）河道采砂实施方案》，已按相关程序报批。现将《2022年度渠江达川区段（含明月江）河道采砂实施方案》的有关内容公告如下：

1. 划定的可采区、禁采区范围及规划采砂点控制开采量：可采区11处，可采河段长29.48km，其中渠江达川区巴河段11.98km，明月江河段17.50km；禁采区13处，禁采河段长66.62km，其中渠江达川区巴河段36.42km，明月江河段30.20km；具体点位如下：

规划采砂点规划期内控制开采量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **河流** | **采砂点** | **控制开采****高程** | **开采****长度****(m)** | **开采****平均****宽度****(m)** | **开采****面　积****（万m²）** | **平均****厚度****（m)** | **控制开采 砂石总量 （万 m³）** | **开采****方式** | **分年度****实施计划** | **2021年度控制****开采量****（万m³）** |
| 巴河 | 1#漏米溪 | 254.61～256.76 | 1590 | 177.6 | 28.24 | 4.15  | 48 | 水采 | 2020～2024年 | 9.6 |
| 2#小中坝 | 253.62～254.30 | 790 | 257.4 | 20.34 | 3.70  | 28 | 水采 | 2020～2024年 | 5.6 |
| 3#小斜滩 | 256.03～256.39 | 760 | 216.2 | 16.43 | 2.93 | 23 | 水采 | 2020～2024年 | 4.6 |
| 4#余家坝 | 237.10～239.63 | 790 | 343.9 | 27.16 | 3.85  | 49 | 水采 | 2020～2024年 | 9.8 |
| 5#文昌宫坝 | 238.87～239.47 | 920 | 377.6 | 34.74 | 3.80  | 58 | 水采 | 2020～2024年 | 11.6 |
| 明月江 | 6#六洞寺 | 340.51～341.36 | 370 | 32.7 | 1.21 | 1.85  | 1.3 | 水采 | 2020～2024年 | 0.26 |
| 合计 |  |  |  |  | 207.3 |  | 41.46 |

采砂规划禁采河段位置分布表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **河流** | **河段名称** | **起止桩号** | **位置** | **禁采缘由** | **长度（km）** |
| 巴河 | 渠禁采1 | KQ0+000～ KQ18+100 | 区界～虎让乡符家咀 | 巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、道让乡渠江叶家湾段集中式饮用水水源保护区、虎让乡渠江猫鸭子滩集中式饮用水水源保护区、洛车乡渠江裂坪村集中式饮用水水源保护区、规划道让乡段堤防、规划虎让乡段堤防、规划洛车乡段堤防 | 18.1（7处） |
| 渠禁采2 | KQ24+500～KQ27+800 | 山溪口～桥湾镇李家河 | 桥湾镇渠江永睦村集中式饮用水水源地保护区、沙滩河倒虹管、规划桥湾大桥 | 7.06（3处） |
| 渠禁采3 | KQ31+900～KQ35+700 | 九节滩电站大坝上游300m～下游3500m | 九节滩电站、达石快速通道九节滩大桥 | 3.78（2处） |
| 渠禁采4 | KQ37+600～KQ42+900 | 石梯镇铁路桥上游3400m～区界 | 石梯镇铁路桥、202国道桥、石梯镇渠江梅子树湾集中式饮用水水源地保护区 | 6.18（3处） |
| 渠禁采5 | KQ60+660～KQ61+960 | 龙会乡区界～龙会乡下游200m | 龙会乡渠江青龙咀村集中式饮用水水源地保护区 | 1.3（1处） |
| 小计 |  |  | 36.4(16处） |
| 明 月 江 | 明禁采1 | KM0+000～KM0+300 | 区界～垛子石便桥下游200m | 垛子石便桥 | 0.3（1处） |
| 明禁采2 | KM0+700～KM1+600 | 莲珠峡便桥上游200m～龚家院子便桥下游200m | 莲珠峡便桥、龚家院子便桥 | 0.9（2处） |
| 明禁采3 | KM2+100～KM6+200 | 宝珠寺便桥上游200m～福星桥铁路桥下游2000m | 宝珠寺便桥、周家坡铁路桥、福星桥村道桥，福星桥铁路桥、规划葫芦乡段堤防 | 4.1（5处） |
| 明禁采4 | KM110+700～KM17+000 | 267乡道桥以上500m～G542国道桥下游1000m | 267乡道桥、冯家坝铁路桥、麻柳镇明月江冯家坝村集中式饮用水水源地保护区、291乡道桥、G542国道桥、规划大滩乡段堤防、麻柳镇段堤防 | 6.3（7处） |
| 明禁采5 | KM20+200～KM26+700 | 魏家河边～大桥铁路桥下游2000m | 亭子镇明月江土桥村一碗水集中式饮用水水源地保护区、大桥铁路桥、293乡道桥、大风乡水文站 | 6.5（4处） |
| 明禁采6 | KM29+400～KM30+000 | 白果村北漫水桥上游200m～下游200m | 白果村北漫水桥 | 0.4（1处） |
| 明禁采7 | KM30+00～KM34+700 | 256乡道桥上游500m～山溪村交通桥下游1000m | 256乡道桥、山溪村交通桥、金达线天然气管道、毛狗洞铁路桥 | 4.7（4处） |
| 明禁采8 | KM40+700～KM47+700 | 冷家沟桥上游200m～出区界处 | 冷家沟村道桥、冷家沟铁路桥、廖家嘴便桥1、廖家嘴便桥2、捏金子铁路桥 | 7（5处） |
| 小计 |  |  | 30.2(29处） |
| 合计 |  | 66.6(45处） |

1. 划定的可采期、禁采期：每年3月1日至9月30日为禁采期，其余时段为可采期。每晚22时至次日6时及在大风大雾期间为禁采时间。

特此公告

达州市达川区水务局

 2022年2月18日